(footprint CAPRR1000W60L1300T500H1410 (layer F.Cu) (tedit 68500BBA)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.575 -3.585 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAPRR1000W60L1300T500H1410 (at 9.76 3.585 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.0 0.0) (size 1.2 1.2) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.0 0.0) (size 1.2 1.2) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)