(module CAP_C4532JB2J104M230KA (layer F.Cu) (tedit 651FBD6A)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.218 -2.6564 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAP_C4532JB2J104M230KA (at 5.6908 2.6564 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.35 0.0) (size 1.3 2.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 2.35 0.0) (size 1.3 2.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)