(module CAP_EEEFH1H470L (layer F.Cu) (tedit 68ADDC6C)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.325 -5.535 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAP_EEEFH1H470L (at 6.675 5.535 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.55 0.0) (size 4.0 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 3.55 0.0) (size 4.0 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)