(module CAP_EEEFK1H100V (layer F.Cu) (tedit 65A4CCE7)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.475 -4.685 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAP_EEEFK1H100V (at 6.825 4.685 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd custom (at -2.55 0.0) (size 1.8 1.8) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -1.0 1.6)
          (xy -1.0 0.6)
          (xy -1.65 0.6)
          (xy -1.65 -0.6)
          (xy -1.0 -0.6)
          (xy -1.0 -1.6)
          (xy 1.0 -1.6)
          (xy 1.0 -0.6)
          (xy 1.95 -0.6)
          (xy 1.95 0.6)
          (xy 1.0 0.6)
          (xy 1.0 1.6)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 2 smd custom (at 2.55 0.0 180.0) (size 1.8 1.8) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 1.0 1.6)
          (xy 1.0 0.6)
          (xy 1.65 0.6)
          (xy 1.65 -0.6)
          (xy 1.0 -0.6)
          (xy 1.0 -1.6)
          (xy -1.0 -1.6)
          (xy -1.0 -0.6)
          (xy -1.95 -0.6)
          (xy -1.95 0.6)
          (xy -1.0 0.6)
          (xy -1.0 1.6)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
)