(module CAP_EEHZC1K470V (layer F.Cu) (tedit 65643FA3)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.375 -6.535 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAP_EEHZC1K470V (at 5.975 6.535 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd custom (at -3.8 0.0) (size 2.0 2.0) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.65 2.35)
          (xy -0.65 1.25)
          (xy -2.55 1.25)
          (xy -2.55 -1.25)
          (xy -0.65 -1.25)
          (xy -0.65 -2.35)
          (xy 0.65 -2.35)
          (xy 0.65 -1.25)
          (xy 1.85 -1.25)
          (xy 1.85 1.25)
          (xy 0.65 1.25)
          (xy 0.65 2.35)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 2 smd custom (at 3.8 0.0 180.0) (size 2.0 2.0) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.65 2.35)
          (xy 0.65 1.25)
          (xy 2.55 1.25)
          (xy 2.55 -1.25)
          (xy 0.65 -1.25)
          (xy 0.65 -2.35)
          (xy -0.65 -2.35)
          (xy -0.65 -1.25)
          (xy -1.85 -1.25)
          (xy -1.85 1.25)
          (xy -0.65 1.25)
          (xy -0.65 2.35)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
)