(module easyeda2kicad:OSC-SMD_4P-L7.0-W5.0-BL-2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.1) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OSC-SMD_4P-L7.0-W5.0-BL-2 (at 0 6.1) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at -2.54 -2.10 0.00) (size 1.80 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.54 -2.10 0.00) (size 1.80 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.54 2.10 0.00) (size 1.80 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.54 2.10 0.00) (size 1.80 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CB3LV-5C-37M500000/CB3LV-5C-37M500000.3dshapes/OSC-SMD_4P-L7.0-W5.0-BL-2.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)