(module Package_DFN_QFN:VQFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.45x2.45mm_ThermalVias (layer F.Cu) (tedit 67FF1DF7)
  (descr "VQFN, 24 Pin (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f1101a.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_noLead_generator.py")
  (tags "VQFN NoLead")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.32) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VQFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.45x2.45mm_ThermalVias (at 0 3.32) (layer F.Fab))
  (pad "" smd custom (at 0.4875 0.4875) (size 0.755518 0.755518) (layers F.Paste)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.301276 -0.174554) (xy -0.174554 -0.301276) (xy 0.174554 -0.301276) (xy 0.301276 -0.174554) (xy 0.301276 0.174554)
         (xy 0.174554 0.301276) (xy -0.174554 0.301276) (xy -0.301276 0.174554)) (width 0.305933))
    ))
  (pad "" smd custom (at 0.4875 -0.4875) (size 0.755518 0.755518) (layers F.Paste)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.301276 -0.174554) (xy -0.174554 -0.301276) (xy 0.174554 -0.301276) (xy 0.301276 -0.174554) (xy 0.301276 0.174554)
         (xy 0.174554 0.301276) (xy -0.174554 0.301276) (xy -0.301276 0.174554)) (width 0.305933))
    ))
  (pad "" smd custom (at -0.4875 0.4875) (size 0.755518 0.755518) (layers F.Paste)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.301276 -0.174554) (xy -0.174554 -0.301276) (xy 0.174554 -0.301276) (xy 0.301276 -0.174554) (xy 0.301276 0.174554)
         (xy 0.174554 0.301276) (xy -0.174554 0.301276) (xy -0.301276 0.174554)) (width 0.305933))
    ))
  (pad "" smd custom (at -0.4875 -0.4875) (size 0.755518 0.755518) (layers F.Paste)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.301276 -0.174554) (xy -0.174554 -0.301276) (xy 0.174554 -0.301276) (xy 0.301276 -0.174554) (xy 0.301276 0.174554)
         (xy 0.174554 0.301276) (xy -0.174554 0.301276) (xy -0.301276 0.174554)) (width 0.305933))
    ))
  (pad 25 smd rect (at 0 0) (size 2.45 2.45) (layers B.Cu))
  (pad 25 thru_hole circle (at 0 0.975) (size 0.5 0.5) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 25 thru_hole circle (at 0.975 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 25 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 25 thru_hole circle (at -0.975 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 25 thru_hole circle (at 0 -0.975) (size 0.5 0.5) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 25 smd rect (at 0 0) (size 2.45 2.45) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 24 smd roundrect (at -1.25 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at -0.75 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at -0.25 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 0.25 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 0.75 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 1.25 -1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 1.9 -1.25) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 1.9 -0.75) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 1.9 -0.25) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 1.9 0.25) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 1.9 0.75) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 1.9 1.25) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at 1.25 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at 0.75 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at 0.25 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -0.25 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -0.75 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -1.25 1.9) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -1.9 1.25) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.9 0.75) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.9 0.25) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.9 -0.25) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.9 -0.75) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.9 -1.25) (size 0.6 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_DFN_QFN.3dshapes/VQFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.45x2.45mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
