(module "CCG62405SR" (layer F.Cu)
  (descr "CCG6-24-05SR")
  (tags "Power Supply")
  (attr smd)
  (fp_text reference PS** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CCG62405SR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -9.550 -3.81 90) (size 1.300 3.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -9.550 1.27 90) (size 1.300 3.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -9.550 3.81 90) (size 1.300 3.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 9.550 2.79 90) (size 1.300 3.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 9.550 0.25 90) (size 1.300 3.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 9.550 -2.29 90) (size 1.300 3.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CCG6-24-05SR.stp
    (at (xyz -0.33858269218385 0.14999999774723 0.011811024091375))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
