(module "CDIP762W58P254L958H508Q8" (layer F.Cu)
  (descr "JG (R-GDIP-T8)-*")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CDIP762W58P254L958H508Q8" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 -3.81) (size 1.18 1.18) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.18 1.18) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.18 1.18) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.18 1.18) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.18 1.18) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.18 1.18) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.18 1.18) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.18 1.18) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TL072MJG.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
