(module easyeda2kicad:RELAY-TH_CE-12-A25 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_CE-12-A25 (at 0 10.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -11.00 -6.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 11.00 -6.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 13.80 6.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 4 thru_hole circle (at -13.80 6.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CE-12-A25/CE-12-A25.3dshapes/RELAY-TH_CE-12-A25.wrl"
		(offset (xyz -0.020 0.260 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)