(module easyeda2kicad:TSSOP-8_L4.4-W3.0-P0.65-LS6.4-BL-2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.2) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TSSOP-8_L4.4-W3.0-P0.65-LS6.4-BL-2 (at 0 7.2) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -0.98 3.20 180.00) (size 0.40 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.32 3.20 180.00) (size 0.40 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.33 3.20 180.00) (size 0.40 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 0.98 3.20 180.00) (size 0.40 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -0.98 -3.20 180.00) (size 0.40 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.32 -3.20 180.00) (size 0.40 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.33 -3.20 180.00) (size 0.40 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.98 -3.20 180.00) (size 0.40 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CEG8205A/CEG8205A.3dshapes/TSSOP-8_L3.0-W4.4-H1.0-LS6.4-P0.65.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)