(module easyeda2kicad:ESSOP-10_L4.9-W3.9-P1.0-LS6.0-TL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value ESSOP-10_L4.9-W3.9-P1.0-LS6.0-TL-EP (at 0 7.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 10 smd rect (at -2.00 -3.00 90.00) (size 1.50 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -1.00 -3.00 90.00) (size 1.50 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -3.00 90.00) (size 1.50 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.00 -3.00 90.00) (size 1.50 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 2.00 -3.00 90.00) (size 1.50 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 2.00 3.00 90.00) (size 1.50 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.00 3.00 90.00) (size 1.50 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 3.00 90.00) (size 1.50 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.00 3.00 90.00) (size 1.50 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.00 3.00 90.00) (size 1.50 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.00 -0.00 180.00) (size 3.30 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CH224K/CH224K.3dshapes/ESSOP-10_L4.9-W3.9-P1.0-LS6.0-TL-EP.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)