(module easyeda2kicad:RELAY-TH_CHW-S-124DC2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_CHW-S-124DC2 (at 0 10.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -5.10 6.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 2 thru_hole circle (at -7.10 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 3 thru_hole circle (at 7.10 6.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 4 thru_hole circle (at 7.10 -6.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 5 thru_hole circle (at -5.10 -6.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CHW-S-112DC2/CHW-S-112DC2.3dshapes/RELAY-TH_CHW-S-112DC2.wrl"
		(offset (xyz 0.900 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)