(module CK-PTS525SM15SMTR2LFS-0-0-0 (layer F.Cu) (tedit 5EF1A3E2)
(fp_text reference REF** (at -4.2250000000 -3.4500000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -3.2000000000 -1.9000000000 )(size 1.6000000000 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd rect (at 3.2000000000 -1.9000000000 )(size 1.6000000000 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd rect (at -3.2000000000 1.9000000000 )(size 1.6000000000 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd rect (at 3.2000000000 1.9000000000 )(size 1.6000000000 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/C&K_-_PTS525SM15SMTR2LFS.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
