(module CK_Components-KMR421NG_LFS-0-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 5EF1CCE4)
(fp_text reference REF** (at -2.5750000000 -2.3500000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -2.0499990000 -0.8000000000 )(size 0.9000000000 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd rect (at 2.0500000000 -0.8000000000 )(size 0.9000000000 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd rect (at -2.0499990000 0.8000000000 )(size 0.9000000000 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd rect (at 2.0500000000 0.8000000000 )(size 0.9000000000 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/C&K_Components_-_KMR421NG_LFS.step
      (at (xyz 0.0000000000 -0.0051130000 -0.0186900000))
      (rotate (xyz -90.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
