(module CLIFF_FC68131 (layer F.Cu) (tedit 68FA5169)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.055 -7.389 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CLIFF_FC68131 (at 7.057 7.361 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0.0 0.0) (size 1.208 2.416) (drill oval 0.7 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole oval (at 5.0 5.0) (size 2.416 1.208) (drill oval 1.6 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole oval (at 5.0 -5.0) (size 2.416 1.208) (drill oval 1.6 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 5.0 0.0) (size 1.3 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.0 5.0) (size 1.3 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.0 -5.0) (size 1.3 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.5 -5.0) (size 1.3 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.5 5.0) (size 1.3 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at -4.95 6.25) (layer F.Fab))
)