(module "CLP-110-02-XXX-D" (layer F.Cu)
  (descr "CLP-110-02-XXX-D")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CLP-110-02-XXX-D" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 5.715 1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.715 -1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.445 1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.445 -1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.175 1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.175 -1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.905 1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.905 -1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.635 1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.635 -1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.635 1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.635 -1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.905 1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.905 -1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.175 1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -3.175 -1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -4.445 1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -4.445 -1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -5.715 1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -5.715 -1.615 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CLP-110-02-L-D.stp
    (at (xyz 0 0 0.0035433072274125))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 -180))
  )
)
