(module "CMA4544PFW" (layer F.Cu)
  (descr "CMA-4544PF-W-2")
  (tags "Microphone")
  (fp_text reference MK** (at -1.800 1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -1.800 1.27) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CMA4544PFW" (at -1.800 1.27) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.333 1.333) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 2.54) (size 1.333 1.333) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (model CMA-4544PF-W.stp
    (at (xyz -0.079527558304193 -0.048425197601318 0.063779527746786))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
