(module easyeda2kicad:RELAY-TH_CMP6-S-DC12V-P (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.030000000000001) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_CMP6-S-DC12V-P (at 0 10.030000000000001) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -12.40 -6.02 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 2 thru_hole circle (at 9.60 -6.03 90.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 3 thru_hole circle (at 13.80 6.03 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 4 thru_hole circle (at -13.80 6.03 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CMP6-S-DC12V-P/CMP6-S-DC12V-P.3dshapes/RELAY-TH_CMP6-S-DC12V-P.wrl"
		(offset (xyz 0.050 0.230 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)