(module easyeda2kicad:RELAY-TH_CMP7-S-XX-C (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -16.67) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_CMP7-S-XX-C (at 0 16.67) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 6 thru_hole circle (at -0.00 12.67 0.00) (size 3.50 3.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.5000203999999995))
	(pad 1 thru_hole circle (at 8.90 -12.67 0.00) (size 3.50 3.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.5000203999999995))
	(pad 3 thru_hole circle (at 5.10 10.13 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -5.10 10.13 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -8.90 -2.53 0.00) (size 3.50 3.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.5000203999999995))
	(pad 2 thru_hole circle (at 8.90 -5.07 0.00) (size 3.50 3.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.5000203999999995))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CMP7-S-DC24V-C/CMP7-S-DC24V-C.3dshapes/RELAY-TH_CMP7-S-XX-C.wrl"
		(offset (xyz 0.460 -0.910 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)