(module "CMT1203SMTTR" (layer F.Cu)
  (descr "CMT-1203-SMT-TR-2")
  (tags "Loudspeaker or Buzzer")
  (attr smd)
  (fp_text reference LS** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CMT1203SMTTR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.000 6 90) (size 3.000 6.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -6 90) (size 3.000 6.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CMT-1203-SMT-TR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
