(module easyeda2kicad:SSOP-10_L4.9-W3.9-P1.00-LS6.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.76) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SSOP-10_L4.9-W3.9-P1.00-LS6.0-BL (at 0 6.76) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -2.00 2.76 0.00) (size 0.52 2.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.00 2.76 0.00) (size 0.52 2.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.00 2.76 0.00) (size 0.52 2.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.00 2.76 0.00) (size 0.52 2.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 2.00 2.76 0.00) (size 0.52 2.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at -2.00 -2.76 0.00) (size 0.52 2.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at -1.00 -2.76 0.00) (size 0.52 2.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 0.00 -2.76 0.00) (size 0.52 2.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 1.00 -2.76 0.00) (size 0.52 2.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 2.00 -2.76 0.00) (size 0.52 2.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CN3791/CN3791.3dshapes/SSOP-10_L4.9-W3.9-H1.5-LS6.0-P1.00.wrl"
		(offset (xyz -910.290 862.770 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)