(module "CNY70" (layer F.Cu)
  (descr "CNY70-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 1.400 1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 1.400 1.27) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CNY70" (at 1.400 1.27) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.365 1.365) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 2.54) (size 1.365 1.365) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.800 2.54) (size 1.365 1.365) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.800 -0) (size 1.365 1.365) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (model CNY70.stp
    (at (xyz 0.055118109297565 -0.049999999249075 -0.22992126584992))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
