(module easyeda2kicad:OPTO-TH_CNY70 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OPTO-TH_CNY70 (at 0 5.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole circle (at 1.40 -1.27 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.40 1.27 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.40 1.27 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at -1.40 -1.27 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CNY70/CNY70.3dshapes/OPTO-TH_CNY70.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)