(module "COM15141" (layer F.Cu)
  (descr "COM-15141-1")
  (tags "LED (Multiple)")
  (fp_text reference LED** (at 4.000 7.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 4.000 7.25) (layer F.Fab))
  (fp_text value "COM15141" (at 4.000 7.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 8.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.500 14.5) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.500 14.5) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.000 14.5) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -1.600 7) (size 4.350 4.350) (drill 2.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 9.600 7) (size 4.350 4.350) (drill 2.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model COM-15141.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
