(module "CONMHF1SMDGT" (layer F.Cu)
  (descr "CONMHF1-SMD-G-T")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CONMHF1SMDGT" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.000 -1.525 0) (size 1.000 1.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.475 -0 0) (size 1.050 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 1.525 0) (size 1.000 1.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.475 -0 0) (size 1.050 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CONMHF1-SMD-G-T.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
