(module easyeda2kicad:CONN-TH_2P-P5.00_MX126-5.0-GN01-02P-CU-S-A (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_2P-P5.00_MX126-5.0-GN01-02P-CU-S-A (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -2.50 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at 2.50 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "C:/Users/riley/OneDrive/Documents/Kicad/easyeda2kicad/gcart/gcart.3dshapes/CONN-TH_2P-P5.00_MX126-5.0-GN01-02P-CU-S-A.wrl"
		(offset (xyz -0.250 0.100 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)