(module CONN30_HIR (layer F.Cu) (tedit 64586F80)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.15) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN30_HIR (at 0 3.5) (layer F.Fab))
  (fp_text user 2 (at 4.4323 -0.1118) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 1 (at 4.4323 1.3818) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 30 (at -6.7373 -0.1118) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 29 (at -6.7373 1.3818) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 2 (at 4.4323 -0.1118) (layer F.Fab))
  (fp_text user 1 (at 4.4323 1.3818) (layer F.Fab))
  (fp_text user 30 (at -6.7373 -0.1118) (layer F.Fab))
  (fp_text user 29 (at -6.7373 1.3818) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 2.45 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.45 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.1 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.1 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.75 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.75 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.4 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.4 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.05 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.05 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.7 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.7 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.35 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.35 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 0 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.35 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -0.35 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.7 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -0.7 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -1.05 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -1.05 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -1.4 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -1.4 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -1.75 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -1.75 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -2.1 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -2.1 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -2.45 0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -2.45 -0.7468) (size 0.127 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -3.155 -0.745) (size 0.5334 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 3.155 -0.745) (size 0.5334 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -3.155 0.745) (size 0.5334 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 3.155 0.745) (size 0.5334 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
