(module CONN_1-406541-1 (layer F.Cu) (tedit 657748C0)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -4.56263 -8.65347 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_1-406541-1 (at 4.33795 10.1178 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 3.58 0.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -8.13 0.0) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.13 0.0) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -6.35 3.43) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.35 3.43) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.56 -0.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.54 0.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.52 -0.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.5 0.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.52 -0.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -2.54 0.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.56 -0.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)