(module CONN_SDA-42385_16_MOL (layer F.Cu) (tedit 69666DDD)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 14.605 -2.7432 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_SDA-42385_16_MOL (at 26.3144 -2.7432 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.191 0.0) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 8.4074 0.0) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 12.5984 0.0) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 16.7894 0.0) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 21.0058 0.0) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 25.1968 0.0) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 29.3878 0.0) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0.0 -5.5118) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 4.191 -5.5118) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 8.4074 -5.5118) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 12.5984 -5.5118) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 16.7894 -5.5118) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 21.0058 -5.5118) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 25.1968 -5.5118) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 29.3878 -5.5118) (size 1.9558 1.9558) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -4.699 -6.0706) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 34.1122 -6.0706) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
)