(module CONV_BOB-12009 (layer F.Cu) (tedit 648DD7C7)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.325 -9.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONV_BOB-12009 (at 2.39 9.135 0) (layer F.Fab))
  (pad LV1 thru_hole rect (at -5.08 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad LV2 thru_hole circle (at -5.08 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad LV thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND_2 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad LV3 thru_hole circle (at -5.08 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad LV4 thru_hole circle (at -5.08 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad HV1 thru_hole rect (at 5.08 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad HV2 thru_hole circle (at 5.08 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad HV thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND_1 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad HV3 thru_hole circle (at 5.08 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad HV4 thru_hole circle (at 5.08 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)