(module CONV_DQD6-24-S5 (layer F.Cu) (tedit 697A6857)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -9.575 -13.925 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONV_DQD6-24-S5 (at -3.225 13.865 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -10.16 -2.54) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -10.16 2.54) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -10.16 -10.16) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.16 0.0) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 -10.16) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 10.16) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)