(footprint CONV_IRM-10-12 (layer F.Cu) (tedit 67F394BF)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -19.925 -14.585 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONV_IRM-10-12 (at -14.21 14.585 0) (layer F.Fab))
  (pad AC_L thru_hole circle (at -19.25 9.25) (size 1.86 1.86) (drill 1.24) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad -V thru_hole circle (at 19.25 9.25) (size 1.86 1.86) (drill 1.24) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC_N thru_hole circle (at -19.25 -1.5) (size 1.86 1.86) (drill 1.24) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad +V thru_hole circle (at 19.25 1.25) (size 1.86 1.86) (drill 1.24) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)