(module CONV_ROE-0505S (layer F.Cu) (tedit 625496E1)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.58 -4.29 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONV_ROE-0505S (at 3.135 4.6 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.85 1.75) (size 1.338 1.338) (drill 0.83) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.31 1.75) (size 1.338 1.338) (drill 0.83) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.23 1.75) (size 1.338 1.338) (drill 0.83) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.77 1.75) (size 1.338 1.338) (drill 0.83) (layers *.Cu *.Mask))
)