(footprint "CON_430450427_MOL" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tags "430450427 ")
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at -1.499997 -11.43 unlocked) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CON_430450427_MOL (at -1.499997 -11.43 unlocked) (layer F.Fab))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at -1.499997 -11.43 unlocked) (layer F.Fab))
  (fp_text user "430450427" (at -1.499997 -15.885001 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "430450427" (at -1.499997 -15.885001 unlocked) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text user "PTH_DRILL_SIZE:_1.02_MM,_TOL:_+0.05/-0.05" (at -1.499997 9.515 unlocked) (layer "Cmts.User"))
  (fp_text user "NPTH_DRILL_SIZE:_1.02_MM,_TOL:_+0.05/-0.05" (at -1.499997 12.055 unlocked) (layer "Cmts.User"))
  (pad "1" thru_hole rect (at 0 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "2" thru_hole circle (at -2.999999 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "3" thru_hole circle (at 0 -2.999999) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "4" thru_hole circle (at -2.999999 -2.999999) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "M1" np_thru_hole circle (at 2.999999 -3.94) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "M2" np_thru_hole circle (at -5.999983 -3.94) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
