(module CON_524352472_MOL (layer F.Cu) (tedit 69418FD9)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.1016 -5.08 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CON_524352472_MOL (at 9.0678 -5.08 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.74999 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -5.24999 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -4.74999 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -4.24999 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -3.74999 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -3.24999 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -2.74999 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -2.24999 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -1.74999 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -1.24999 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -0.749988 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -0.249991 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 0.250013 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 0.750012 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 1.25001 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 1.75001 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 2.25001 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 2.75001 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 3.25001 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 3.75001 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 4.25001 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 4.75001 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 5.25001 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 5.75001 -2.5) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P1 smd rect (at -7.64999 -0.575) (size 1.3 3.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P2 smd rect (at 7.64999 -0.575) (size 1.3 3.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "524352472" (at -5.1816 -6.35) (layer F.Fab))
  (fp_text user "524352472" (at -5.1816 -6.35) (layer F.SilkS))
)