(module easyeda2kicad:FILTER-SMD_0603-4P-L1.6-W0.8-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.63) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FILTER-SMD_0603-4P-L1.6-W0.8-BR (at 0 4.63) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 0.35 0.63 180.00) (size 0.40 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.35 -0.63 180.00) (size 0.40 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.35 -0.63 180.00) (size 0.40 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.35 0.63 180.00) (size 0.40 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CP0603A2400FLTR/CP0603A2400FLTR.3dshapes/FILTER-SMD_0603-4P-L1.6-W0.8-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.040 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)