(module easyeda2kicad:FILTER-SMD_0805-4P-L2.0-W1.6-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.6) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FILTER-SMD_0805-4P-L2.0-W1.6-BR (at 0 4.6) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 0.74 -0.60 -90.00) (size 0.75 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.74 -0.60 -90.00) (size 0.75 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.74 0.60 -90.00) (size 0.75 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 0.74 0.60 -90.00) (size 0.75 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CP0805B2442BWTR/CP0805B2442BWTR.3dshapes/FILTER-SMD_0805-4P-L2.0-W1.6-BR.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)