(module easyeda2kicad:SOP-4_L4.1-W3.8-P2.54-LS6.1-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOP-4_L4.1-W3.8-P2.54-LS6.1-TL (at 0 5.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.75 -1.27 -90.00) (size 0.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -2.75 1.27 -90.00) (size 0.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 2.75 -1.27 -90.00) (size 0.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.75 1.27 -90.00) (size 0.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CPC1125N/CPC1125N.3dshapes/SOP-4_L4.1-W3.8-H2.2-LS6.1-P2.54.wrl"
		(offset (xyz -0.040 0.120 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)