(module "CPI137580T" (layer F.Cu)
  (descr "CPI-1375-80T-3")
  (tags "Loudspeaker or Buzzer")
  (fp_text reference LS** (at -3.800 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -3.800 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CPI137580T" (at -3.800 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 2.500 2.500) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.600 -0) (size 2.500 2.500) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model CPI-1375-80T.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
