(module "CPT9019SSMTTR" (layer F.Cu)
  (descr "CPT-9019S-SMT-TR-1")
  (tags "Loudspeaker or Buzzer")
  (attr smd)
  (fp_text reference LS** (at 0.000 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CPT9019SSMTTR" (at 0.000 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.000 -4 90) (size 2.000 4.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 4 90) (size 2.000 4.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CPT-9019S-SMT-TR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
