(module easyeda2kicad:RES-TH_BD9.5-L22.0-P28.00-D1.0 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-TH_BD9.5-L22.0-P28.00-D1.0 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -14.00 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 2 thru_hole circle (at 14.00 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CR-L5W330Ω 5% P/CR-L5W330Ω 5% P.3dshapes/RES-TH_L22.0-W9.5-H9.5-P28.00.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)