(module BAT_BAT-HLD-001-Footprint-S (layer F.Cu) (tedit 64F247DC)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.508 -11.684) (layer F.SilkS))
  (pad N1 smd circle (at 0 0) (size 13 13) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad P1 smd rect (at -13 0) (size 6 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P2 smd rect (at 13 0) (size 6 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
