(module BAT_BAT-HLD-001-Footprint-S (layer F.Cu) (tedit 64F24B94)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -13.208) (layer F.SilkS))
  (pad N1 smd circle (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad P1 smd rect (at -15 0) (size 6 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P2 smd rect (at 15 0) (size 6 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
