(module CUI_CEP-1123 (layer F.Cu) (tedit 681437E9)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.32605 -13.57907 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_CEP-1123 (at 3.56509 13.4218 0) (layer F.Fab))
  (pad G thru_hole circle (at 8.5 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M thru_hole circle (at -4.0 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "+" (at -13.4263 -0.329571) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "-" (at 12.4219 -0.3296) (layer F.SilkS))
)