(module CUI_MJ-63042J (layer F.Cu) (tedit 66C38BEA)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.025 -11.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_MJ-63042J (at 4.055 11.535 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 8.1) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.0 -8.1) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 12.6 8.1) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 12.6 -8.1) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)