(module CUI_PJ-002A (layer F.Cu) (tedit 647AF11E)
  (fp_text reference REF** (at 2.487052 -6.770615) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_PJ-002A (at 6.302433 5.78184) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.5 5) (drill oval 1 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 6 0) (size 2.25 4.5) (drill oval 1 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 3 -4.7) (size 4.5 2.25) (drill oval 3 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
