(module CUI_PJ-002AH-SMT-TR (layer F.Cu) (tedit 65A6ADB5)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -8.0628 -2.81774 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_PJ-002AH-SMT-TR (at 0.6062 14.3119 0) (layer F.Fab))
  (pad 1A smd rect (at 0.0 0.0) (size 2.8 2.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1B smd rect (at -6.1 0.0) (size 2.8 2.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -6.1 11.4) (size 2.8 2.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.0 11.4) (size 2.8 2.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -6.1 5.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -1.6 5.7) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
)