(module CUI_PJ-018H (layer F.Cu) (tedit 63312B45)
  (fp_text reference REF** (at 2.485567 -4.666065) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_PJ-018H (at 6.254341 3.73058) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole oval (at 5 0) (size 1.4 2.8) (drill oval 0.8 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.4 2.8) (drill oval 0.8 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 2.5 -2.7) (size 2.8 1.4) (drill oval 1.5 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
