(module CUI_PJ-037A (layer F.Cu) (tedit 6294B77A)
  (fp_text reference REF** (at 2.487267 -6.7712) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_PJ-037A (at 6.302586 5.781935) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.5 5) (drill oval 1 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 6 0) (size 2.25 4.5) (drill oval 1 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
